**Componenten lijst**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoeveelheid | Wat | Waarvoor | Afbeelding | In bezit? |
| 2 | Esp32 | 1 voor deurslot  1 voor kluis slot | Geen beschrijving beschikbaar. | Vinkje met effen opvulling |
| 1 | Raspberry | Server te hosten |  | Vinkje met effen opvulling |
| 2 | LCD display  [https://www.tinytronics.nl/shop/nl/displays/lcd/lcd-display-16\*4-karakters-met-witte-tekst-en-blauwe-backlight](https://www.tinytronics.nl/shop/nl/displays/lcd/lcd-display-16*4-karakters-met-witte-tekst-en-blauwe-backlight) | Feedback van hun ingetypte code weergeven | LCD Display 16*4 Karakters met Witte Tekst en Blauwe Backlight | **Nee** |
| 2 | 4x3keypads  <https://www.otronic.nl/a-62640849/schakelaars/3x4-matrix-keypad-zwart/> | Gemakkelijk om code in te typen | **3x4 matrix keypad zwart** | **Nee** |
| 2 | Solenoïdes | Het vergrendelen van de kluis/deur | Geen beschrijving beschikbaar. | Vinkje met effen opvulling |
| 1 | 7 segment klok display  (Helaas wel zeer klein) | Tijdslimiet van de escape room bijhouden | Geen beschrijving beschikbaar. | Vinkje met effen opvulling |
| 1 | Portable UV lamp | Met deze UV lamp zouden ze dan geheim schrift kunnen zoeken op poosters/ in boeken | UV Zaklamp | **Nee** |