**Componenten lijst**

Communicatie tussen de esp32’s

* 3 esp32’s (1 in algemene timer (die ook de centrale esp zal zijn), en 2 in de elektronische sloten)

Elektronisch slot:

* 2 touchpads met LCD’s (Al in bezit)
* 2 Solenoïdes (stevig genoeg voor deurslot) Gehoord dat er op de campus zulke te vinden zijn.

Algemene timer :

* Groot Rode 7- segment klok display (groot genoeg)